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Çekim Günü Kontrol Listesi
Kamera, ses, ışık, medya, güç, izinler, yedekleme ve toparlanma: sete çıkmadan ve setten ayrılmadan önce.
	PROJE
	ÇEKIM TARIHI
	LOKASYON
	KONTROL EDEN

	
	
	
	



Bir gün önce
	☐
	Çekim planı (call sheet) ekibe gönderildi
Saat, adres, iletişim, park ve giriş bilgisi
	

	☐
	Plan listesi ve storyboard son hali elde
Basılı ya da telefonda, çevrimdışı açılıyor
	

	☐
	Hava durumu ve gün ışığı saatleri kontrol edildi
Dış çekimde B planı hazır
	

	☐
	Mekân sorumlusuyla giriş saati teyit edildi
Elektrik noktaları, asansör, yük girişi
	

	☐
	Oyuncu / katılımcılara saat ve kıyafet bilgisi verildi
Logo, yoğun desen ve parlak beyazdan kaçının
	



Kamera
	☐
	Gövdeler açılıyor, tarih / saat ve timecode ayarlı
Çok kamerada timecode ya da klaket senkronu
	

	☐
	Çözünürlük, kare hızı, codec, renk profili plana uygun
Tüm kameralarda aynı ayar
	

	☐
	Beyaz dengesi manuel, enstantane kare hızına uygun
Genelde kare hızının iki katı (180° kuralı)
	

	☐
	Lensler temiz; kapaklar ve filtreler (ND, polarize) tamam
Mikrofiber bez, hava pompası
	

	☐
	Tripod, plaka, gimbal dengeli; monitör ve kablolar
Gimbal kalibrasyonu yapıldı
	

	☐
	Test kaydı alındı ve izlendi
Odak, pozlama, ses kanalı kontrolü
	



Ses
	☐
	Yaka mikrofonları ve vericiler eşlendi, yedek pil var
Kanal ve frekans çakışması yok
	

	☐
	Shotgun / boom ve rüzgârlık hazır
Dış mekânda tüylü rüzgârlık
	

	☐
	Seviyeler ayarlandı, tepe noktaları güvenli
Konuşmada yaklaşık −12 / −6 dBFS
	

	☐
	Klima, buzdolabı, müzik gibi sesler kapatıldı
Bitince geri açmayı unutmayın
	

	☐
	30 saniye oda sesi kaydedildi; kulaklıkla dinlendi
Kurguda boşlukları doldurmak için
	



Işık
	☐
	Işıklar, ayaklar, kum torbaları, softbox ve difüzörler
Ayak başına bir kum torbası
	

	☐
	Renk sıcaklığı tutarlı
Pencere ışığı ile ampul karışımına dikkat
	

	☐
	Titreme (flicker) testi yapıldı
LED / floresan altında enstantane uyumu
	

	☐
	Reflektör, bayrak, siyah bez; güvenli kablo geçişleri
Kablolar bantlı, geçiş yolları açık
	





Medya ve veri
	☐
	Hafıza kartları kamerada formatlandı, alan yeterli
Kartlar numaralı (A001, A002…)
	

	☐
	Yedek kartlar ve kart okuyucu çantada
Okuyucu kablosu dahil
	

	☐
	Dolu / boş kart ayrımı belli
Kart kutusu ya da renkli bant
	

	☐
	Gün sonunda kart sayısı kayıt sayısıyla eşleşti
Kayıp kart = kayıp gün
	



Güç
	☐
	Tüm bataryalar dolu ve sayıldı
Kamera, ışık, ses, monitör, drone
	

	☐
	Şarj cihazları, çoklu priz, uzatma kablosu
Kablo makarası tamamen açılarak kullanılır
	

	☐
	Mekânın priz yerleri ve sigorta kapasitesi biliniyor
Yüksek watt ışıkları aynı hatta toplamayın
	

	☐
	Telefon ve gimbal için powerbank
Ekip iletişimi kesilmesin
	



İzin ve evrak
	☐
	Mekân çekim izni yazılı olarak alındı
E-posta da yeterli bir kayıt olur
	

	☐
	Kadrajdaki kişilerin görüntü ve ses kullanım izinleri
18 yaş altı için veli / vasi imzası
	

	☐
	Kamusal alan için gereken izinler soruldu
Belediye, AVM, site yönetimi
	

	☐
	Drone: kayıt, uçuş izni ve yasak bölge kontrolü
SHGM kuralları; uçuş öncesi bölge kontrolü
	

	☐
	Kadrajdaki başka marka, logo ve müzik düşünüldü
Gerekirse kadraj dışına alın
	



Set ve güvenlik
	☐
	Kablolar bantlandı, ayaklar sabitlendi
Geçiş yolları boş
	

	☐
	İlk yardım çantası var, en yakın sağlık kuruluşu biliniyor
Adres çekim planında yazılı
	

	☐
	Yemek ve su molası planlandı
Uzun günlerde 5–6 saatte bir mola
	

	☐
	Mekân çekimden önce fotoğraflandı
Eşyaları ilk haline döndürmek için
	





Yedekleme
	☐
	Kartlar gün içinde en az iki ayrı diske kopyalandı
3-2-1: üç kopya, iki ortam, biri ayrı yerde
	

	☐
	Kopyalama doğrulandı
Dosya sayısı ve boyutu ya da checksum
	

	☐
	Klasörler adlandırıldı
TARİH_PROJE_KAMERA_KART
	

	☐
	Hiçbir kart, yedeği doğrulanmadan formatlanmadı
Altın kural
	



Toparlanma (wrap)
	☐
	Ekipman listeyle sayıldı, eksik ve hasar not edildi
Kiralık ekipman ayrıca kontrol
	

	☐
	Mekân ilk haline getirildi, çöp toplandı
Çekim öncesi fotoğraflarla karşılaştırın
	

	☐
	İmzalı izin formları toplandı ve sayıldı
Kişi sayısıyla eşleşiyor
	

	☐
	Çekilemeyen planlar ve ek çekim ihtiyacı not edildi
Plan listesinde işaretli
	

	☐
	Gün raporu ekiple paylaşıldı
Kart sayısı, sorunlar, yarın için notlar
	

	☐
	Bataryalar şarja takıldı
Bir sonraki çekime hazır
	



Notlar
SORUNLAR, EKSIKLER, BIR SONRAKI ÇEKIM IÇIN
	



	KONTROL EDEN
	SAAT
	İMZA

	
	
	



Kaynak: Rast Creative Studio — rastcreative.com/araclar/cekim-kontrol-listesi/ · Lisans: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.tr). Ticari işlerde de kullanabilir ve uyarlayabilirsiniz; tek şart atıf.
Rast Creative Studio · rastcreative.com   |   rastcreative.com/araclar/cekim-kontrol-listesi/   |   CC BY 4.0 — atıfla serbestçe kullanın ve uyarlayın
image1.png
(GS
CREATIVE








